**货物名称及明细**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **品名** | **规格尺寸（毫米）** | **参数** | **数量** | **单位** | **备注** |
| 36W LED灯 | 595\*595\*30 | 功率：36W  光通量：4100Lm  光效：113.8Lm/W  蓝光危害：RG0  额定寿命：≥20000h  显色指数：≥80  色温：4000-6500K  无频闪 | 110 | 盏 | 硅钙板安装 |
| 48W LED灯 | 295\*1195\*30 | 功率：48W  光通量：4100Lm  光效：113.8Lm/W  蓝光危害：RG0  额定寿命：≥20000h  显色指数：≥80  色温：4000-6500K  无频闪 | 74 | 盏 | 硅钙板安装 |
| 36W-38W远光教室灯 | 1200\*120\*40 | 功率：36-38W  光通量：4840Lm  光效：128.97.8Lm/W  蓝光危害：RG0  额定寿命：≥20000h  显色指数：≥80  色温：4000-5000K  无频闪 | 25 | 盏 | 无吊顶安装 |

项目技术要求：

1.本汇总表提供各种规格的灯具总数，具体安装的位置根据各使用部门报送的要求现场确认安装。

2.本项目要求投标人报出完成本项目所发生的全部费用，包括材料费、制作安装费、搬运费、税费、卫生保洁费及其它各种费用。

3.本次安装包含原有灯具拆除及搬运到校方指定位置的全部费用。

4.本次安装灯具要求厂家质保5年，质保期内出现问题只更换不维修。

5.部分灯具安装时，可能需要对现场硅钙板吊顶进行一定的尺寸切割，要求安装不得破坏学校原有吊顶。

6.更换安装时要求文明施工，进入办公室、会议室时必须经过相关工作人员确定后方可进入。

7.本项目甲方免费提供安装用水电费。