**附件1：**

**询价采购供应商报价书**

项目编号：WYGZ2015057

**皖南医学院：**

我公司已认真阅读了贵学校发布的皖南医学院滨江校区消防疏散指示灯和应急照明灯更换维修项目，接受询价采购函规定的各项要求，决定参加报价，向贵校提供一式三份报价书（正本一份、副本二份）。

**一、报价表（金额单位：元）**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号  | 名称 | 技术要求及参数 |  | 数量（只） | 单价 | 总价 |
| 1 | 硬连接疏散指示灯 | **执行标准：GB17945-2010新国标****安装方式：内嵌式或壁贴式****应用光源：LED 使用材质：铝材 充电时间：＜24小时****应急功率：5w 输入电压：AC220V 表面亮度：＞300cd/平方米****电池型号及类别：镍镉A001型电池 应急时间：≥90分钟****应急转换时间：≤1sec** **额定光通量：1.2lm****图案光亮度：最大300cd/平方米，最小50cd/平方米****使用环境温度：-10—50摄氏度****外观尺寸： 340×186×23.5mm** | 投标单价不变，工程价款根据实际安装数量计算 | 50 |  |  |
| 2 | 壁贴疏散指示灯 | **执行标准：GB17945-2010新国标 安装方式：吊挂式****应用光源：LED 使用材质：铝材 充电时间：＜24小时****应急功率：5w 输入电压：AC220V 表面亮度：＞300cd/平方米****电池型号及类别：镍镉A001型电池 应急时间：≥90分钟****应急转换时间：≤1sec 额定光通量：1.2lm****图案光亮度：最大300cd/平方米，最小50cd/平方米****使用环境温度：-10—50摄氏度 外观尺寸： 340×186×23.5mm****硬连接为铝合金材质，直径：≥6 mm，长度：≥50厘米** | 130 |  |  |
| 3 | 应急照明灯 | **执行标准：GB17945-2010新国标 安装方式：壁挂式****应用光源：LED 使用材质：亚克力 充电时间：＜24小时****应急功率：5w 输入电压：AC220V 外壳防护等级：IP30****电池型号及类别：镍镉电池 应急时间：≥90分钟****应急转换时间：≤2sec 额定光通量：50lm****发光角度：120度 应急光通量：≥50LM 寿命：50000小时****使用环境温度：-10—50摄氏度 外观尺寸：320×110MM** | 80 |  |  |
| 合计 |  |

注：投标报价为综合报价，包括但不限于设备费、施工费、运输费、人工费、利润、税金、原损坏设备拆除外运等一切费用。投标人在报价时应根据现场踏勘的情况和系统设备检测的结果，充分考虑项目成本，包干价事后一律不予调整，投标人不得以不完全了解项目现状为由，提出任何形式的增加费用或索赔的要求。不接受有条件的报价。

**二、有关资质证明材料**

投标函中请附：企业法人营业执照、法定代表人授权书、消防设施工程专业承包贰级以上（含贰级）施工资质证书询价函要求的其他有关证明材料。

**三、**供应商联系方式

供应商名称（盖章）:

地址：

联系人：

电话： 手机号码：

开户银行： 银行帐号：

日期:\_\_\_\_\_年\_\_\_月\_\_\_日

**附件2:**

主要技术要求及规范

一、技术要求

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **名称** | **技术参数** | **数量（只）** |  |
| 壁贴疏散指示灯 | **执行标准：GB17945-2010新国标 安装方式：内嵌式或壁贴式****应用光源：LED 使用材质：铝材 充电时间：＜24小时****应急功率：5w 输入电压：AC220V 表面亮度：＞300cd/平方米****电池型号及类别：镍镉A001型电池 应急时间：≥90分钟****应急转换时间：≤1sec 额定光通量：1.2lm****图案光亮度：最大300cd/平方米，最小50cd/平方米****使用环境温度：-10—50摄氏度 外观尺寸： 340×186×23.5mm** | 130 |
| 硬连接疏散指示灯 | **执行标准：GB17945-2010新国标 安装方式：吊挂式****应用光源：LED 使用材质：铝材 充电时间：＜24小时****应急功率：5w 输入电压：AC220V 表面亮度：＞300cd/平方米****电池型号及类别：镍镉A001型电池 应急时间：≥90分钟****应急转换时间：≤1sec 额定光通量：1.2lm****图案光亮度：最大300cd/平方米，最小50cd/平方米****使用环境温度：-10—50摄氏度 外观尺寸： 340×186×23.5mm****硬连接为铝合金材质，直径：≥6 mm，长度：≥50厘米** | 50 |
| 应急照明灯 | **执行标准：GB17945-2010新国标 安装方式：壁挂式****应用光源：LED 使用材质：亚克力 充电时间：＜24小时****应急功率：5w 输入电压：AC220V 外壳防护等级：IP30****电池型号及类别：镍镉电池 应急时间：≥90分钟****应急转换时间：≤2sec 额定光通量：50lm****发光角度：120度 应急光通量：≥50LM 寿命：50000小时****使用环境温度：-10—50摄氏度 外观尺寸：320×110MM** | 80 |

**附件3**:

**合同主要条款**

委托单位（以下简称“甲方”）：皖南医学院

承包单位（以下简称“乙方”）：

根据《中华人民共和国合同法》，经双方友好协商，就甲方的消防设备委托乙方进行维护，达成如下协议条款，共同遵守。

一、项目名称： 皖南医学院滨江校区消防疏散指示灯和应急照明灯更换维修项目

二、项目地点： 皖南医学院滨江校区

三、维修内容：项目包括滨江校区7号学生公寓、1号、2号教学楼、学生食堂消防疏散指示灯和应急照明灯更换维修，具体内容为：

（1）7号学生公寓消防疏散指示灯

悬挂式：25只，壁贴式：25只；

（2）1号、2号教学楼消防疏散指示灯

悬挂式：20只，壁贴式：60只；

（3）学生食堂消防疏散指示灯、应急灯

壁贴式消防疏散指示灯：50只，应急灯：80只；

四、承包方式

本项目采取总承包方式，乙方不得转包、分包本项目施工。消防疏散指示灯和应急照明灯更换维修，灯具的数量为预估数量，工程价款根据投标单价和实际安装数量计算。

五、合同价款、结算与支付方式

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 数量 | 价格 | 备注 |
| 单价（元） | 总价（元） |
| 硬连接疏散指示灯 | 50只 |  |  | 投标单价不变，工程价款根据实际安装数量计算 |
| 壁贴疏散指示灯 | 130只 |  |  |
| 应急照明灯 | 80只 |  |  |
| 合同总价（元） |  |

**注：1、价格为综合价，包括但不限于设备费、施工费、运输费、人工费、利润、税金、原损坏设备拆除外运等一切费用。包干价事后一律不予调整。**

**2、施工结束后，招标人在 日期限内，完成验收工作，按照合同约定的项目内容、质量要求、数量规格等完成验收，验收合格后支付80%货款。**

六、质保期

乙方在合同签订前应缴纳合同履约保证金1000.00元，质保期自验收合格后第二天起计算为1年，质保期到期后无息退还。

七、施工工期及要求：

1、施工工期：自合同签订日第2天起计算施工工期共20天。

2、施工要求

（1）施工及管理人员应持证上岗，进入楼宇要出示证件，并登记，服从招标方物业人员的统一管理。

（2）中标人必须按有关消防施工、强弱电施工规范施工。

八、双方责任：

（一）甲方应为乙方提供必要的施工条件；

（二）乙方应按规范施工，一切施工责任均由乙方自行承担；施工结束后应将有关资料提交给甲方；

九、违约责任：

1、因乙方施工质量问题引发重大安全事故的，乙方应按照有关法律法规承担相应的法律责任。

2、如乙方在施工期间和质保期内有违约行为，甲方有权扣除乙方500元/次。

十、其他

1、执行本合同发生争议由双方协商解决，协商不成的，双方同意按向甲方所在地人民法院起诉方式解决。

2、本合同附件、招投标文件均为本合同不可分割的部分，同具法律效力。本合同一式五份，甲方执四份，乙方执一份，经双方授权代表签字并盖章后生效。