**采购需求**

**一、采购货物清单及技术参数**

**（一）货物清单（国产）**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **设备名称** | **单位** | **数量** | **限价（元）** | **备注** |
| **1** | **有声图书馆** | **套** | **1** | **391200** |  |
| **2** | **研讨区投影设备（含投影幕布布）** | **台** | **2** |  |
| **3** | **移动显示架** | **个** | **1** |  |
| **4** | **75寸沙龙会议平板** | **台** | **1** |  |
| **5** | **烤漆研讨桌（1）** | **张** | **1** |  |
| **6** | **配套研讨椅（1）** | **把** | **10** |  |
| **7** | **烤漆研讨桌（2）** | **张** | **1** |  |
| **8** | **配套研讨椅（2）** | **把** | **14** |  |
| **9** | **地板拆装修补安装+补充布线** | **平米** | **51** |  |
| **10** | **定制单人位阅览桌（含阅读灯、电源、USB）** | **张** | **10** |  |
| **11** | **定制阅览桌（含阅读灯、电源、USB）** | **张** | **30** |  |
| **12** | **配套阅览椅** | **把** | **130** | ▲核心产品 |
| **13** | **梯形异形自由组合桌** | **套** | **22** |  |
| **14** | **异形桌配套座椅** | **台** | **14** |  |
| **15** | **定制异形玻璃门（含异形门套）** | **个** | **1** |  |

**（二）技术参数**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **序号** | **设备**  **名称** | **技术参数** |
| 1 | 有声图书馆 | 一、技术参数： 1、云端更新：二维码线上内容自动更新，用户每次扫码享不同 2、即扫即听：无需安装任何App，微信扫码立即收听 3、熄屏收听：支持后台播放，一边聊微信一边听好书 4、一键带走：将好书加入「我的书架」，带本好书回家听 5、用户在线下皖南医学院图书馆半径500米以内，可随时随地免费收听用户独享的10000+精品内容。不限制同时在线人数，设定范围中的用户可免费畅听。 6、免费借阅模式，部分精品付费专辑，可以一键借阅。用户无需回到图书馆归还专辑，有声图书馆支持一键还书，更没有延期付费等“隐形条款”。 二、资源：资源二维码11个 资源站点费1个 三、资源免费服务期：资源二维码免费三年；资源站点终身免费  ★四、投标时需提投标人出版物经营许可证 |
| 2 | 研讨区投影设备（含投影幕布布） | 一、技术参数 1、产品类型：商务型投影机 2、投影技术：3LCD技术（非DLP技术）,液晶板0.61英寸RGB光阀式液晶投影系统 3、白色亮度≥4000流明，色彩亮度≥4000流明  4、对比度≥16000:1  5、标准分辨率1080P 6、变焦比≥1.6 7、投影机标准灯时成≥5500小时，在环保模式下≥12000小时。 8、0秒关机，仅需6秒即可启动，瞬间冷却。 9、必须内置无线投影，无须任何软件支持安卓手机&win10系统以上电脑直接投屏。 10、含100寸幕布。 |
| 3 | 移动显示架 | 人字型钢化玻璃支架白板，板面材质：钢化玻璃，规格120\*200，易擦易写，医用万向轮，铝合金边框，带磁。 |
| 4 | 75寸沙龙会议平板 | 一、技术参数 1、整机屏幕75英寸，屏幕图像分辨率≥3840\*2160 ★2、整机屏幕与屏幕保护层零贴合技术，减少显示面板与玻璃间的偏光、散射，画面显示更加清晰通透、可视角度更广（提供国家级第三方认证机构测试报告） ★3、色域达到 90%NTS（提供国家级第三方认证机构测试报告） ★4、采用红外触控技术，支持Windows系统中进行20点或以上触控，支持高精度红外被动笔书写，书写精度可达±1mm。（提供国家级第三方认证机构测试报告） 5、采用模块化系统方案，整机可通过同一高速接口支持Windows 10企业版系统模块、Android 9.0系统模块、Linux系统模块切换使用 ★6、整机内置正面上居中1080P 1200万像素及以上高清摄像头，支持电子云台，无需机械转动部分，可通过程序设置，在摄像机内部控制镜头的视角和变焦。（提供国家级第三方认证机构测试报告） ★7、内置6个麦克风，8米有效拾音距离（提供国家级第三方认证机构测试报告） ★8、采用2\*10W（中高音）+20W（低音）网孔发声扬声器（提供国家级第三方认证机构测试报告） 9、支持个人电脑通过Type-C接口或HDMI加TOUCH线连接调用整机内置摄像头、麦克风、音响 ★10、手机和电脑支持混合投屏展示，最多支持四画面同屏展示，可对每个投屏内容进行独立反向操作，可连接不低于16台设备。（提供国家级第三方认证机构测试报告） 11、支持Type-C口手机直接连接Type-C传屏器进行整机投屏 12、无线传屏软硬件均支持win10系统扩展屏显示 13、传屏开启勿扰模式之后，不允许其他人在进行传屏，沉浸模式，避免在使用过程中，用户经常被其他人传屏顶替掉，造成使用中断 14、可通过软件可自动发现近场可投屏的会议设备，选择即可投屏，无需手动配对 ★15、PC通道下内置视频会议软件，视频会议软件与整机为同一厂家（提供视频会议软件著作权证明） 16、白板手势操作：单指书写、多指拖拽／移动、单手擦除 17、窗口化本地文档打开：可以通过白板将本地的word、ppt等常用文件打开，并支持预览、翻页、全屏、批注、截屏等操作 18、白板打开个人云资料夹：无需退出白板界面，即可在白板内直接登陆个人云盘，进行文件上传保存，亦可将云端资料下载本地进行分享使用，白板源文件支持跨终端二次编辑和分享 19、白板内容保存：白板支持保存图片、PDF以及二次编辑模式 20、支持单笔双色书写：笔尖可单独设定一种颜色，笔尾可单独设定为另外一种颜色，快速实现内容讲解，差异化标注 21、支持提笔检测：吸附在整机笔槽上的书写笔，提笔之后，可出现提示窗口，引导用户进入白板、批注或者快捷白板，方便使用，整体操作更加便捷 22、快捷白板：在非白板模式下可快捷调出书写板，满足用户临时快速书写需求，快捷白板内容亦可快速复制到白板中进行功能扩展，满足灵活讨论需求 23、在无线投屏状态中，搭配PC模块后无需调用PPT播放软件的批注功能，即可对PPT播放状态下进行连续多页批注，擦除，批注内容与原文件扫码分享保存 24、录屏：整机自带录屏功能，可将屏幕画面和声音同步录入一个视频中并支持二维码带走或者保存本机，二维码支持加密 25、WIFI热点设置：可支持WIFI信道根据用户现场情况进行更改设置，确保WIFI频段使用稳定，避免信道拥挤干扰，支持热点隔离、热点SSID隐藏功能 26、本地扫码带走：在不连接互联网时，可将文件保存至本地并生成二维码，手机连接大屏热点后，即可通过扫描二维码方式进行内容下载及保存 27、集控管理：支持集控管理平台软件对接，实现集控相关功能，如：批量设备管理、远程操控、个性化设置、软件管理、报表管理、账号管理功能。 28、无线传屏：支持操作系统（Windows 7/8/8.1/10；OSX10.9/10.10/10.11）；操作频率（2432MHZ、5180MHZ)；触摸回传；镜像投频；反向触控；单击切换；长按分频。 29、智能笔：PPT翻页；触控书写；360°无方向限制； 30、配套商务支架； ★31、投标文件中提供产品以上功能资源响应承诺函，承诺在签订合同前提供软件供采购人测试，并提供相关检测报告或证书原件查验，如有不实，视为虚假响应 |
| 5 | 烤漆研讨桌（1） | 定制根据学校设计图纸要求制作： 1、基材：采用E1级环保烤漆板材，,经防潮，防腐化学处理，阻燃、耐磨、防污；甲醛含量小0.6MM/100kg；铁艺桌架； 2、尺寸：不小于3600mm\*1200mm\*750mm；  ★3、投标文件中提供产品制造商原材料检测报告，包括：木块（橡木）、冷轧钢板、水性底漆、水性面漆、胶粘剂、曲木板、磷化液、塑粉（不得缺项）。必须是由市级及以上质检部门出具的委托抽样检测报告复印件或扫描件，签订合同前必须向采购人提供原件查验，否则不予签订合同，取消中标资格，并上报主管部门视为虚假响应。（检测报告出具时间须在公告发布之前）。 |
| 6 | 配套研讨椅（1） | 定制根据学校设计图纸要求制作： 1、面材：采用专用座椅网布，透气性好，防污、耐磨、阻燃。 2、海绵：优质高回弹PU泡棉，回弹力：47%，拉深强度不小于85KPA。圆润厚实，柔软性能好，回弹性高，不易变形。 3、脚架：优质五星脚架可升降。 4、尺寸；不小于550mm\*550mm |
| 7 | 烤漆研讨桌（2） | 定制根据学校设计图纸要求制作： 1、基材：采用E1级环保烤漆板材，,经防潮，防腐化学处理，阻燃、耐磨、防污；甲醛含量小0.6MM/100kg；铁艺桌架； 2、尺寸：不小于3600mm\*1200mm\*750mm；  ★3、投标文件中提供产品制造商原材料检测报告，包括：木块（橡木）、冷轧钢板、水性底漆、水性面漆、胶粘剂、曲木板、磷化液、塑粉（不得缺项）。必须是由市级及以上质检部门出具的委托抽样检测报告复印件或扫描件，签订合同前必须向采购人提供原件查验，否则不予签订合同，取消中标资格，并上报主管部门视为虚假响应。（检测报告出具时间须在公告发布之前）。 |
| 8 | 配套研讨椅（2） | 定制根据学校设计图纸要求制作： 1、面材：采用专用座椅网布，透气性好，防污、耐磨、阻燃。 2、海绵：优质高回弹PU泡棉，回弹力：47%，拉深强度不小于85KPA。圆润厚实，柔软性能好，回弹性高，不易变形。 3、脚架：优质五星脚架可升降。 4、尺寸；不小于550mm\*550mm |
| 9 | 地板拆装修补安装+补充布线 | 1、原地板重新拆装，补充地面隐藏电路布线劳务费 |
| 10 | 定制单人位阅览桌（含阅读灯、电源、USB） | 定制根据学校设计图纸要求制作： 1、基材：采用E1级环保免漆板材，,经防潮，防腐化学处理，阻燃、耐磨、防污；甲醛含量小0.6MM/100kg；铁艺桌架； 2、封边：PVC条纹封边2mm厚，不会散发任何气味； 3、配备阅读灯带 4、配备USB接口模块 5、配备电源接口模块 6、尺寸：不小于 800mm\*450mm\*750mm |
| 11 | 定制阅览桌（含阅读灯、电源、USB） | 定制根据学校设计图纸要求制作： 1、基材：采用E1级环保免漆板材，,经防潮，防腐化学处理，阻燃、耐磨、防污；甲醛含量小0.6MM/100kg；铁艺桌架； 2、封边：PVC条纹封边2mm厚，不会散发任何气味； 3、配备阅读灯带 4、配备USB接口模块 5、配备电源接口模块 6、尺寸：不小于2000mm\*1000mm\*750mm |
| 12 | 配套阅览椅 | 定制根据学校设计图纸要求制作： 1、基材：E1级木质板材 2、脚架：钢或木质 3、椅面：布艺或皮革 4、填充：高密度海绵 5、承重高，结实耐用，座感舒适，椅子整装结构，不开裂、不散架 6、尺寸：不小于520mm\*550mm  ★7、油漆胶粘剂环保特别要求：水性底漆、水性面漆、胶粘剂检测，在检测报告中必须达到以下标准：  （1）水性底漆：挥发性有机化合物含量≤16G/L，游离甲醛含量≤15MG/KG，苯系物含量、乙二醇醚及其脂类含量均未检出，可溶性重金属含量（铅.镉.铬.汞）未检出）。  （2）水性面漆：挥发性有机化合物含量≤25G/L，游离甲醛含量≤17MG/KG，苯系物含量、乙二醇醚及其脂类含量均未检出，可溶性重金属含量（铅、镉、铬、汞）未检出。  （3）胶粘剂：总挥发性有机物含量≤63G/L，游离甲醛≤0.1G/KG，甲苯+二甲苯未检出或判定合格。以上必须是由检测机构出具的委托检测报告复印件或扫描件，签订合同前必须向采购人提供原件查验，否则不予签订合同，取消中标资格，并上报主管部门视为虚假响应。（检测报告出具时间须在公告发布之前）  ★8、提供产品制造商绿色产品认证、中国环境标志产品认证（十环认证）、环保产品认证（CQC）、安全风险管理体系认证、合规管理体系认证、客户投诉管理体系认证证书复印件及认监委查询截图 |
| 13 | 梯形异形自由组合桌 | 定制根据学校设计图纸要求制作： 1、基材：采用E1级环保免漆板材，,经防潮，防腐化学处理，阻燃、耐磨、防污；甲醛含量小0.6MM/100kg；铁艺桌架； 2、封边：PVC条纹封边2mm厚，不会散发任何气味； 3、尺寸：不小于1200mm\*600mm\*520mm\*750mm |
| 14 | 异形桌配套座椅 | 定制根据学校设计图纸要求制作： 1、基材：E1级木质板材 2、脚架：钢或木质 3、椅面：布艺或皮革或网面 4、填充：高密度海绵 5、承重高，结实耐用，座感舒适，椅子整装结构，不开裂、不散架 6、尺寸：不小于520mm\*550mm |
| 15 | 定制异形玻璃门（含异形门套） | 1、根据图书馆拱形门定制玻璃门，玻璃强化硬度强，透明度高，门套与阅览室环境匹配，含优质五金件 |