**附件1：**

**采购需求**

1. **技术参数：**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **设备名称** | **主要参数** | **单位** | **数量** |
| **1** | 四门  冰箱 | 1. 主材采用优质304不锈钢板1.0制作，全铜管工程款，保温层为全聚胺脂一次性发泡成型，保温隔热性好；恒温控制，数码液晶显示，内胆为不锈钢材质，制冷效果好，配两台进口压缩机，制冷更迅速；双机双温，自动回归门。 2. 技术参数:型号：QB1.0L4电压/功率（V/KW）：220/0. 32；冷冻温度：-6℃～-15℃；冷藏温度：-5℃～+5℃。  3.尺寸：1200\*740\*1920或1230\*730\*1920 | **台** | **5** |
| **2** | 双门  蒸饭车 | 1.主材采用优质不锈钢发纹贴塑板制造，具有简洁美观的外型，全不锈钢内胆两种设计，耐热硬质聚胺脂整体发泡，硅胶耐高温密封圈， 使箱体绝热性能良好，密封性能强，保温时间长，既耐用又经济。  2. 外壳架δ1.0mm，炉身、背板δ1.0mm，框架采用正标L4\*4角铁焊接，门把手采用铸铝弹力活动把手，轻巧快捷，内置自动加水装置及安全阀。内置燃气器，无黑烟、热效高、省能源、省时间、环保卫生；箱体内设有浮球式自动进水、关水及排污阀等装置。  2.规格：24盘。 | **台** | **3** |
| **3** | 广式双眼双温炒灶 | 1.主材采用优质304不锈钢板制作；面板厚1.5mm,水围、炉围、前板、背板、一次性模压成型。侧板厚1.0mm，底架4号角铁及2mm热轧钢板，采用高效节能灶头，炉头不生锈，燃气充分燃烧；高级耐火棉及高温发泡双层隔热；高级耐火砖；进口气制；带点火棒；优质鼓风机，火力快猛并能有效散热；高效节能环保。配不锈钢可调节脚。  2. 风机配置：双风机，220V/250W。  3. 适用燃料：天然气。  4. 尺寸：2000\*1000\*1250。 | **台** | **1** |
| **4** | 广式双眼大灶 | 主材采用优质304不锈钢板制作；面板厚1.5mm,水围、炉围、前板、背板、一次性模压成型。侧板厚1.0mm，底架4号角铁及2mm热轧钢板，采用高效节能灶头，炉头不生锈，燃气充分燃烧；高级耐火棉及高温发泡双层隔热；高级耐火砖；进口气制；带点火棒；优质鼓风机，火力快猛并能有效散热；高效节能环保。配不锈钢可调节脚。  2. 风机配置：双风机，220V/250W。  3. 适用燃料：天然气。  4.尺寸：2100\*1200\*1250。 | **台** | **3** |
| **5** | 长龙式洗碗机 | 1耗水量：450 升/小时,洗涤量：3000-4000/小时,喷淋温度：82-90℃。  2.传送带宽度：≧612mm,有效洗涤高度：≧440mm  进口长度：≧950mm,出口长度：≧1600mm,水箱加热功率：≦18kW,喷淋加热功率：≦36kW,总配电量：≦52kW,电源：380V/50Hz。  3.尺寸：2950\*900\*1650。  4.产品特点：⑴自清洗功能，最大程度地保证卫生与清洁。倾斜式内顶盖，可防止洗涤液滴到干净洗涤品上。前门双成壁式结构隔热、隔音、节省能源且操作舒适。⑵.安全保护装置，无人收取时会自动停机。⑶.智能控制，温度可自行设定。 | **台** | **2** |

**注：相关尺寸，以现场踏勘为准，各单位自行测量。**

**附件2：**

招标项目编号：WYGZ2018043 **正本**

皖南医学院

滨江校区食堂厨具购置项目

**报**

**价**

**函**

投标单位（盖章）：

投标单位地址：

联 系 人：

联 系 电 话：

年 月 日

**询价采购供应商报价书**

**项目编号:** **WYGZ2018043**

皖南医学院：

我公司已认真阅读了贵学校发布的**滨江校区食堂厨具购置项目**询价公告，接受询价采购函规定的各项要求，决定参加报价，向贵校提供一式三份报价书（正本一份、副本二份）。

1. **报价表（金额单位：元）**

|  |  |
| --- | --- |
| 项目名称 | 滨江校区食堂厨具购置项目 |
| 响应报价 | 元（大写： 元） |
| 供货期 | 2018年8月15日之前 |

注：1、投标报价包括但不限于材料费、交通费、人工费、税金等费用，中标人不得以任何理由要求招标人支付其他费用。

2、缺报、漏报视为无效投标。

供应商名称（盖章）:

联系人： 地址：

联系电话： 手机号码：

开户银行： 银行帐号：

日期:\_\_\_\_\_年\_\_\_月\_\_\_日

**二、服务承诺：**（质量保证、售后服务等）

**三、有关资质证明材料：**（企业法人营业执照、法定代表人授权书、询价函要求的其他有关证明材料复印件，并加盖公章）

**四、投标具体参数**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 货物名称 | 设备型号、详细配置、参数和厂家 | 数量 | 单位 | 单价 （元） | 总价 （元） |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 合计金额： | | | | | | |

**附件3：**

**合同主要条款**

甲乙双方本着友好协商、相互合作的原则，现就甲方因设备需求向乙方订购设备事宜订立如下合同；

一、清单如下：

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **货物名称** | **设备型号、详细配置、**  **参数和厂家** | **数量** | **单价** |
| **1** | 四门冰箱 |  | 5 |  |
| **2** | 蒸饭车 |  | 3 |  |
| **3** | 双眼炒灶 |  | 1 |  |
| **4** | 双眼大灶 |  | 3 |  |
| **5** | 长龙式洗碗机 |  | 2 |  |
|  | 合计 | 人民币（大写） | | |

**二**、付款方式：甲方在乙方设备安装及调试并验收合格后，设备无质量问题，十个工作日内一次性付清全部合同货款。

三、交货方式：本合同签订后，并按照学校工作安排，在**2018年8月15日**前完成以下工作：

1. 乙方须承诺免费对原设施设备进行拆除，并按照甲方要求运送至指定地点（滨江校区库房内）。

2. 乙方负责提供合同产品，送货到甲方指定地点，运费由乙方承担。

3. 乙方免费提供安装、调试服务。

**注：1.以上地点以现场踏勘为主。**

**2.乙方因自身原因导致在约定期限前无法完成上述内容的，甲方将按照延迟一天扣除履约保障金的10%。**

五、售后服务：

1. 本项目售后服务期为1年（自验收之日起计算）。

2. 本项目的产品质保金为履约保证金，在本合同签订后履约保证金自动转为产品质保金，待质保期结束后无息退还。

3. 在质保期内，若有产品质量问题，由乙方负责免费更换或维修，但由于甲方人为操作不当或者不可抗力等原因引起的故障，乙方维修后可酌情收费，但不得高于市场价。

4. 在质保期内，乙方对产品质量问题不按要求进行维修或更换的，甲方有权使用质保金进行维修；若质保金低于维修金额的，甲方保留向乙方索赔的法律权利。（**注：甲方有权视情况将乙方列入校内招投标活动的黑名单，禁止参与我校的任何招投标活动**。）

六、甲乙双方本着友好合作、相互信任、相互谅解的原则，未尽事宜，协商解决。

七、本合同一式 陆 份，甲方存档 肆 份，乙方存档 贰 份，具同等效力。本合同自双方签字之日起生效。

甲 方：（公章） 乙 方：（公章）

法定代表人:　　 法定代表人：

委托代表人：　　　　　 委托代表人：